# **Опросный лист консольный кран**

|  |
| --- |
| Характеристики крана |
| Грузоподъемность, т |  |
| Вылет консоли, м |  |
| Высота подъема, м |  |
| Высота крана не более, м |  |
| Угол поворота, град |  |
| Исполнение крана |
| Режим работы по ГОСТ 25546-82 | [ ]  2К (редкое использование)[ ]  4К (нормальный режим)[ ]  6К (тяжелый режим) |
| Исполнение | [ ]  Общепромышленное[ ]  Пожаробезопасное [ ]  Взрывобезопасное |
| Привод поворота стрелы  | [ ]  С приводом[ ]  Без привода |
| Частотное регулирование поворота стрелы | [ ]  Vesper(Россия)[ ]  Shneider Electric (Франция) [ ]  Danfoss (Германия) |
| Климатическое исполнение и категория размещения | [ ]  У1 (на улице)[ ]  У2 (под навесом)[ ]  У3 (в помещении) |
| Силовая цепь | [ ]  380, 50 Гц[ ]  220, 50 Гц |
| Тормоз поворота цепи | [ ]  С тормозом [ ]  Без тормоза |
| Характеристики тали |
| Тип | [ ]  Ручная[ ]  Электрическая [ ]  Без тали  |
| Исполнение | [ ]  Цепная [ ]  Канатная |
| Производитель | [ ]  Балканское EXO (Болгария)[ ]  ПОДЕМ (Болгария)[ ]  SKLADOVA TEHNIKA (Болгария)[ ]  Elmot (Болгария) [ ]  STAHL (Германия) [ ]  SWF (Германия) [ ]  DEMAG (Германия) |
| Скорость подъема/опускания, м/мин |  |
| Микроскорость на подъем/опускание, м/мин |  |
| Скорость передвижения, м/мин |  |
| Микроскорость на передвижение, м/мин |  |
| Конструктивное исполнение | [ ]  Стандартная строительная высота [ ]  Уменьшенная строительная высота |
| Опции крана |
| Радиоуправление | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Ограничитель грузоподъемности | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Звуковая сингализация | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Концевые выключатели передвижения крана | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Троллейный токоподвод питания крана | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Кабельный токоподвод с С профилем | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Дополнительные опции крана |
| Частотное регулирование передвижения тали | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Концевые выключатели передвжения тали | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Световая сигнализация | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Навес для стоянки тали | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Лестница и площадка для обслуживания тали | [ ]  Да[ ]  Нет |
| Комплект анкеров для заливки фундамента | [ ]  Да[ ]  Нет |
|  |  |
| ФИО контактного лица, должность\* |  |
| Наименование предприятия\* |  |
| Адрес\* |  |
| Контактный телефон\* |  |
| E-mail:\* |  |

\* Поля, обязательные для заполнения

Опросный лист является:

1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается продукция.
2. Неотъемлемой частью договора (не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен).
3. Исправление параметров продукции в опросном листе не допускается. Отклонение от параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.
4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить.
5. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив продукции.

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Гросскран»М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | ЗаказчикМ.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Помощь при заполнении опросного листа можно получить по телефону +7 (342) 243-23-68.**

**Заполненный опросный лист необходимо отправлять на электронный адрес:** grossrussia@gmail.com.com