# **Опросный лист на самоходную грузовую аккумуляторную тележку**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Значения |
| Грузоподъёмность, тн |  |
|  | одиночная тележка  тележка в сцепке |
| Габаритные размеры платформы  тележки (ДхШхВ), мм |  |
| Скорость передвижения, | стандарт 20 м/мин  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание перевозимого груза:  габаритные размеры, вес, центр тяжести, другое – чертеж |  |
| Вид покрытия | асфальт  бетон  заливной пол  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Радиус поворота, мм |  |
| Поворотная ось | одна ось  обе оси |
| Колесо | полиуретан  резина |
| Настил тележки | не нужен  гладкий  рифленый  резиновое покрытие  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ложементы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Окраска RAL | DPUV 3020  другое жёлтый |
| Режим работы | А3  А5  А7  А8 |
| Условия работы | цех  улица  цех |
| Исполнение | общепромышленное  взрывобезопасное  пожаробезопасное  литейное |
| Класс взрывобезопасной зоны | В-1а  В-1б  В-1г  В-II  В-IIа |
| Группа взрывоопасной смеси | Т1  Т2  Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA  IIB  IIC |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1  У2  У3  У4 |
| Температура эксплуатации | от -\_\_\_\_\_\_\_°С до +\_\_\_\_\_\_\_°С |
| Управление | с переносного пульта на гибком кабеле  радиоуправление  из кабины |
| Сигнализация | световая звуковая  датчики защита от столкновения |
| Резиновые буферы | да  нет |
| Вид автономного питания | аккумуляторы гелевые  дизель-генератор  Li-Ion Аккумулятор |
| Длина прохождения пути автономной тележки от зарядки до зарядки в смену, м |  |
| Дополнительное зарядное устройство быстрой зарядки. Требуется ? | да  нет |
| Количество тележек, шт |  |
| Дополнительные требования |  |
|  | |
| ФИО контактного лица, должность\* |  |
| Наименование предприятия\* |  |
| Адрес\* |  |
| Контактный телефон\* |  |
| E-mail:\* |  |

\* Поля, обязательные для заполнения

Опросный лист является:

1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается продукция.
2. Неотъемлемой частью договора (не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен).
3. Исправление параметров продукции в опросном листе не допускается. Отклонение от параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.
4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить.
5. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив продукции.

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Гросскран»  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказчик  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Помощь при заполнении опросного листа можно получить по телефону +7 (342) 243-23-68.**

**Заполненный опросный лист необходимо отправлять на электронный адрес:** [grossrussia@gmail.com.com](mailto:grossrussia@gmail.com.com)