# **Опросный лист на безрельсовую самоходную тележку**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Значения** |
| Грузоподъёмность, тн |  |
| Габаритные размеры платформы  тележки (ДхШхВ), мм | Длина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ширина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Высота\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Скорость передвижения, | стандарт 20 м/мин  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Описание перевозимого груза:  габаритные размеры, вес, центр тяжести, другое – чертеж |  |
| Вид покрытия передвижения | асфальт  бетон  заливной пол  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Поворотная ось | одна ось  две оси |
| Настил тележки | гладкий  рифленый  резиновое покрытие  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ложементы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  стойки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ЛКП металлоконструкций | цвет желтый  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Исполнение телеги | Общепромышленное  Пожаробезопасное  Взрывобезопасное  Специальное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Климатическое исполнение  \*возможен выбор нескольких вариантов | Работа в закрытом отапливаемом помещении  Работа в закрытом не отапливаемом помещении  Работа на улице под навесом (без попадания природных осадков и солнечных лучей)  Работа на улице (с попаданием природных осадков и солнечных лучей) |
| Температура эксплуатации | +5…..+40 °С  -20…..+40 °С  -40…..+40 °С  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Управление | с переносного пульта на гибком кабеле  радиоуправление |
| Система безопасной эксплуатации | световаясигнализация  звуковая сигнализация  оптические датчики, защита от столкновения |
| Резиновые буферы | да  нет |
| Вид автономного питания | дизель-генератор  Li-Ion аккумулятор  прицепная, холостая |
| Длина прохождения пути автономной тележки от зарядки до разрядки в смену, м |  |
| Количество тележек, шт. |  |
| Дополнительные требования |  |
|  | |
| ФИО контактного лица, должность\* |  |
| Наименование предприятия\* |  |
| Адрес\* |  |
| Контактный телефон\* |  |
| E-mail:\* |  |

\* Поля, обязательные для заполнения

Опросный лист является:

1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается продукция.
2. Неотъемлемой частью договора (не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен).
3. Исправление параметров продукции в опросном листе не допускается. Отклонение от параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.
4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить.
5. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив продукции.

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Гросскран»  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказчик  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Помощь при заполнении опросного листа можно получить по телефону +7 (342) 243-23-68.**

**Заполненный опросный лист необходимо отправлять на электронный адрес:** [grossrussia@gmail.com.com](mailto:grossrussia@gmail.com.com)