# **Опросный лист кран мостовой однобалочный**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, тонн |  |
| Предназначение крана мостового |  |
| Тип крана | [ ]  Опорный [ ]  Подвесной |
| Пролет по центру пути, метр |  |
| Длина консолей (только для подвесного крана), метр | Левая\_\_\_\_\_\_\_ Правая\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Высота подъема, метр |  |
| Длина крановых путей, метр |  |
| Крановый путь (рельс, двутавр) |  |
| Скорость передвижения | [ ]  Стандартная 20 м/мин [ ]  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Режим работы по ISO 4301|1-86 | [ ]  А2 (редкое использование)[ ]  А3 (легкий режим)[ ]  А4 (средне-легкий режим)[ ]  А5 (средний режим) |
| Управление краном | [ ]  Подвесной пульт на кабеле [ ]  Радиоуправление |
| Требуется вторая пониженная скорость передвижения (настраиваемая частотным преобразователем) | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Требуется вторая пониженная скорость подъема/опускания, передвижения тали | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Требуется предусмотреть токоподвод к крану | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Климатическое исполнение \*возможен выбор нескольких вариантов | [ ]  Работа в закрытом отапливаемом помещении [ ]  Работа в закрытом не отапливаемом помещении [ ]  Работа на улице под навесом (без попадания природных осадков и солнечных лучей) [ ]  Работа на улице (с попаданием природных осадков и солнечных лучей) |
| Температура эксплуатации | [ ]  +5…..+40 °С [ ]  -20…..+40 °С [ ]  -40…..+40 °С [ ]  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Исполнение  | [ ]  Общепромышленное [ ]  Пожаробезопасное [ ]  Взрывобезопасное [ ]  Специальное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| ЛКП металлоконструкций  | [ ]  цвет желтый [ ]  другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дополнительные требования |  |
|  |
| ФИО контактного лица, должность\* |  |
| Наименование предприятия\* |  |
| Адрес\* |  |
| Контактный телефон\* |  |
| E-mail:\* |  |

\* Поля, обязательные для заполнения

Опросный лист является:

1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается продукция.
2. Неотъемлемой частью договора (не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен).
3. Исправление параметров продукции в опросном листе не допускается. Отклонение от параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.
4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить.
5. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив продукции.

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Гросскран»М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | ЗаказчикМ.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Помощь при заполнении опросного листа можно получить по телефону +7 (342) 243-23-68.**

**Заполненный опросный лист необходимо отправлять на электронный адрес:** grossrussia@gmail.com.com